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Актуальность  

Работа посвящена необычным источникам энергии. Однажды я узнал, что из фруктов и овощей можно сделать батарейку, которая будет давать электрический ток. Нас очень заинтересовал этот факт, и мы захотели узнать об этом больше.
На просторах всемирной сети интернет появлялись различные видео. Подзарядки телефонов картофелем, лимоном. Подключение ламп дневного света к картофелю как источнику тока и.т.д Все выше перечисленные эксперименты удивительным образом были удачными. Нас это очень заинтересовало, мы решили проверить действительно ли это работает, провести исследование на картофеле.
Мы подумали, а сможет ли батарейка из картофеля подзарядить мобильный телефон.

Цель проекта: получение электрического тока при помощи картофеля.

Задачи:

1. Проанализировать литературу, Интернет-ресурсы по теме исследования.

2. Ознакомиться с принципом работы батарейки.


3. Провести исследование напряжения в гальванических элементах из картофеля.

4. Провести эксперимент по созданию батарейки из картофеля.

Гипотеза: предположим, что из картофеля можно сделать источник тока – батарейку.
Объект исследования – электрические батарейки.

Предмет исследования – картофель как источник тока.


Тип: исследовательский
Срок реализации: краткосрочный проект (1 неделя).
Подготовительный этап:
1. Определение проблемы и задач проекта;
2. Выделение предполагаемых направлений работ;
3. Начало работы по сбору информации.



Основная часть
Основу любой батарейки составляют два электрода (медный и цинковый) и жидкость, проводящая электрический ток – электролит (рис.1). Тогда можно сделать подобное соединение, используя картофель. [1 с.75, 3]
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Рис.1 Устройство батарейки                    Рис.2. Устройство «картофельной» батарейки
Для проведения эксперимента мне понадобились картофель, проволока медная, алюминиевые шурупы, телефон, батарейка, мультиметр, соединительные провода, светодиод
Эксперимент 1: Зарядка телефона очищенной картошкой. Телефон не заряжается, причем мы пробовали разные модели телефон (Приложение1)
Эксперимент 2: Зарядка телефона картошкой разрезанной на пополам. Телефон не заряжается(Приложение2)
Возникает вопрос, существует ли вообще электрический ток в картофеле.
Эксперимент 3: Соберем электрическую цепь из картофеля и мультиметра,  при помощи алюминиевых шурупов и медной проволоки.   Проверим наличие напряжение при помощи мультиметра. (Приложение3)
Прибор показал напряжение :
1. U= 0, 2 (В)
2. U = 0,3(В)
Мы видим , что действительно напряжение в цепи существует, но очень маленькое.
Эксперимент 4: Подключим к нашей цепи светодиод. Светодиод не горит.
Проверим, является ли картофель проводником.  Подключи цепь к кроне, (источнику питания), светодиод горит.
Как же изготовить батарейку?
  С одной стороны, воткнуть в картофель алюминиевый шуруп, с другой, кусочек медной проволоки.
Картофель работает как батарейка: медный – положительный (+) полюс, а алюминиевый шуруп. К сожалению, это очень слабый источник энергии. Его можно усилить, соединив последовательно несколько картофелин, вставить алюминиевые шурупы и медные проволоки в другие картофелины. Соединить картофелины таким образом, чтобы алюминиевый шуруп первого картофеля подключался к медной проволоке второго и т.д. 
Заключение.
Подводя итог опытно-экспериментальной части исследования можно утверждать: в результате собственного эксперимента мы убедились, что картофель работает как батарейка: медь – положительный (+) полюс, а аллюминий – отрицательный (-), но к сожалению, это очень слабый источник энергии, который не проводит электрический ток;
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Приложение
Приложение 1.
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Приложение 2.
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Приложение 3.
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